Modulo 1: Caratteristiche del GPL e Rischi Specifici
Norme che richiedono questo contenuto:
· ADR 1.3 – Formazione del personale coinvolto nel trasporto di merci pericolose: richiede conoscenza delle proprietà e pericoli della merce pericolosa.
· ADR 8.2 – Conducenti: conoscenze generali e specifiche relative alle classi di pericolo (il GPL = classe 2).
Questo modulo approfondisce la natura del prodotto trasportato e i pericoli correlati:
· 1.1 Proprietà Fisico-Chimiche del GPL:
· Composizione, stato liquido/gassoso, rapporto di espansione.
· Densità del vapore (più pesante dell'aria) e rischio di accumulo in basso.
· Limiti di infiammabilità e rischio di esplosione.
· 1.2 Rischi per la Salute e l'Ambiente:
· Pericoli di asfissia e congelamento (esposizione a basse temperature del GPL liquido).
· Tossicità e misure di Primo Soccorso.
· 1.3 Prevenzione e Protezione:
· Gestione dell'elettricità statica durante le operazioni di travaso.
· Sistemi di prevenzione e protezione antincendio sui veicoli e negli impianti.

Modulo 2: Operazioni di Scarico e Impianti di Distribuzione
Questo è il modulo che ricade maggiormente nel DPR 340/03.
· DPR 340/2003, Allegato A – Regola tecnica, punto 15 “Norme di esercizio”
Richiede che:
· Il personale addetto allo scarico dell’autocisterna sia “preventivamente istruito”.
· Le operazioni rispettino procedure codificate (messa a terra, controllo pressioni, collegamenti fase liquida/vapore).
· ADR 1.3 – Formazione del personale che carica/scarica.
· ADR 7.5 + 7.2 – Prescrizioni per le operazioni di carico/scarico e manipolazione delle attrezzature.
· D.lgs. 81/08 art. 73 – Formazione e addestramento per uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari (valvole, pompe, linee, messa a terra).
Questo è il cuore della formazione specifica per le consegne ai distributori stradali:
· 2.1 La Stazione di Rifornimento GPL:
· Nozioni base sulla struttura dell'impianto (serbatoio, pompe, dispositivi di sicurezza, distanze).
· Verifiche preliminari del sito (accessibilità, presenza di fiamme libere, segnaletica).
· 2.2 Le norme di Esercizio degli impianti GPL secondo il DPR 340
· Illustrazione dettagliata delle norme di esercizio.
· 2.3 Procedure Operative di Scarico (rifornimento del serbatoio del distributore):
· Messa in sicurezza del veicolo (posizionamento, freno a mano, cunei, messa a terra).
· Corretto allacciamento e disconnessione dei tubi (fase vapore e fase liquida).
· Controllo della quantità di GPL scaricata (bilance o misuratori) per evitare sovra-riempimento.
· Verifica delle pressioni e delle valvole di sicurezza.
· 2.3 Prevenzione degli Inconvenienti Operativi:
· Riconoscimento e gestione di anomalie (perdite, sfiati, malfunzionamento delle pompe/valvole).
· Addestramento pratico sull'utilizzo delle attrezzature di emergenza in dotazione all'autobotte e all'impianto.

Modulo 3: Gestione delle Emergenze
Normativa:
· ADR – Istruzioni scritte (modello 2025): obbligatorie sul veicolo, e obbligo per il conducente di conoscerle.
· ADR 8.1.5 – dotazioni di sicurezza e modalità di impiego.
· DPR 340/03, punto 15.1 – piani di emergenza dell’impianto e comportamento dell’autista.
· 3.1 Protocolli di Emergenza:
· Applicazione delle Istruzioni Scritte dell'ADR.
· Procedure in caso di perdita o sversamento (aree a rischio, evacuazione, ventilazione).
· Gestione di principi di incendio e utilizzo corretto dei mezzi di estinzione (polvere chimica).
· Chiamata e interazione con i Vigili del Fuoco e altre squadre di soccorso.

Modulo 4: Cattivi esempi e incidenti
Normativa:
· Non esiste un obbligo esplicito, ma rientra necessità ADR 1.3 di analizzare incidenti tipici per prevenzione.
· 4.1 Analisi di immagini e video di incidenti e non incidenti

TEST FINALI


Modulo 5: Applicazione sul campo
Normativa:
· ADR 1.3 → richiede addestramento pratico oltre alla formazione teorica.
· DPR 340/03 → lo scarico deve essere svolto da personale istruito e addestrato.
· 5.1 Assistenza a una operazione di travaso
· Analisi delle apparecchiature dell’autobotte e dell’impianto di GPL
· Esempio pratico di travaso di GPL applicando tutte le procedure operative.
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